|  |  |
| --- | --- |
| Laser Modes:  1.Jumper & 2Ω res.: 1A (1.14W)  2.No jumper,2Ω res. bypass:3.12A (4.55W)  3.Jumper, 2Ω res. bypass: 3.79A (5.40W)  PS.: Optical power values estimated |  |